附件：投影融合及展览展示多媒体装置安装调试服务项目比选文件
投影融合及展览展示多媒体装置安装调试服务项目比选文件
项目概述
本项目通过专业化投影融合及信息发布技术服务，彻底突破博物馆传统静态展陈局限，依托4K高清沉浸式光影技术，让历史场景、文物背景可视化、立体化、沉浸式呈现，大幅提升展陈的观赏性、感染力与科普性。同时，通过智能化信息发布系统，实现文物信息精准、便捷展示，提升观众观陈体验与文化认知。项目落地后，将全面提升博物馆数字化、智能化展陈水准，丰富红色文化、文物文化传播形式，打造沉浸式文博科普，助力展馆文化传承与公共服务能力升级。

项目实施地点：采购人指定

项目履行期限：合同签订之日起至2027年2月27日，其中施工期限为自合同签订之日起至2026年10月11日前完成安装调试，剩余时间为运维期
项目限价：125000.00元
展项内容

展项一:
示意图：
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本展项以中心投影平台为载体，通过多通道投影方式呈现长征路线动态演绎及整体氛围影像。

服务内容：设计投影方案，完成对地面以及中心平台的投影画面覆盖。实施投影机挂载安装，多台投影机融合联动调试，提供统一播控平台，融合通道永久授权及完成HDMI线及网线综合布线。

展项二：

示意图：
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本项目为互动式抽屉投影展项，每个抽屉对应一个长征故事，观众开启抽屉时触发投影播放相应连环画动画。

服务内容：设计投影方案，实现单台投影对墙面与抽屉的画面覆盖，实现mapping效果。实施投影机挂载安装，投影mapping调试，提供统一播控平台，融合通道永久授权及完成HDMI线及网线综合布线。

展项三：

示意图：
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服务内容：设计投影方案，实现三折幕画面融合覆盖。实施投影机挂载安装，投影融合调试，提供统一播控平台，融合通道永久授权及完成HDMI线及网线综合布线。

展项六：

示意图：
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服务内容：设计投影方案，实现三折幕画面融合覆盖。实施投影机挂载安装，投影融合调试，提供统一播控平台，融合通道永久授权及完成HDMI线及网线综合布线。

展项六：

示意图：
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服务内容：设计投影方案，实现单台投影完成画面覆盖(长3米，高2.5米)。实施投影机挂载安装，提供统一播控平台，完成HDMI线及网线综合布线。

服务响应要求

服务目标及范围

以“科技赋能文物活化、光影重塑历史场景、数字助力文化传播”为核心宗旨，立足博物馆展陈定位，通过专业投影融合技术服务、数字化系统调试服务，依托高清光影技术与馆藏文物深度融合，摒弃传统静态展陈弊端，打造沉浸式、立体化、智能化的新时代文博展陈场景，让静态文物“活起来”、厚重历史“可感知”。项目全程聚焦技术适配、系统优化、效果落地、长效运维，为展馆常态化展陈提供稳定、优质的数字化技术支撑。

根据全部展项内容，完成多通道投影融合适配调试，实现多设备画面无缝拼接、色彩统一、同步联动，打造无割裂、高纵深的沉浸式光影展示效果，与各展厅文物展陈主题精准适配。

根据其他配套服务，实现全域信息发布系统标准化调试、联动适配，各尺寸信息终端稳定运行，精准展示文物信息、历史资料、展陈介绍，实现光影场景与文字信息双向配套。

完成全套控制系统、融合软件、硬件设备的建设与适配调试、参数校准，保障整套系统长期稳定、高清、流畅运行，无画面卡顿、色彩偏差、信号异常等问题。

配套提供15台27寸支持有线和无线WIFI的广告屏，播控软件；配件、高清线、网线、电源线、线管、线槽等全部安装辅材，并根据甲方要求完成所有设备的安装调试，平台开孔及加固。

配套完成LED大屏所需市电配电柜至LED大屏配电柜的主干电力电缆敷设（需满足对应展项屏的用电负荷30KW要求）、配电柜加固等内容，确保所有展项屏的电力供应。

项目实施完成后，提供常态化技术运维、应急保障、人员培训等服务。

服务团队要求

本项目旨在实现场景需求提供全面的服务，其中涉及多专业实施内容，要求拟投入本次项目团队人员应具备良好的技术服务能力和实施能力。项目经理应具备系统集成管理能力、项目管理能力以及安全管理能力；其余项目组成员应具备安全管理能力；实施人员涉及高空作业的，必须持高空作业证方可作业，涉及强电作业的，必须持电工证方可作业。

应急响应服务

（1）应急响应过程中所涉及的资产对象包括但不限于：本次相关的硬件设备、以及配套综合布线辅助材料和配件等。

（2）应急响应的事件类型包括但不限于：画面模糊、颜色变异、残影、画面闪烁、局部黑屏、融合投影画面不同步、画面衔接断层、卡顿、性能下降、死机、供电异常等影响展陈正常运营情况；以上事件的综合。

（3）应急响应服务形式包括但不限于：线下现场处置以及远程技术指导处置等（1小时内无法线上解决，则必须2小时内到达现场处理）。

（4）其他应急响应服务：包括但不限于重大活动期间提供专业技术人员驻场保障服务等。

保障方案要求

提供专业完备的人员保障组织机构和清晰的保障工作流程及说明。

提供设备运行风险评估，包含设备配置、设备性能、设备老化等情况。

提供设备应急维护演练以及设备常规保养知识培训服务。

提供针对性升级优化建设方案。

施工要求

（1）★成交供应商自合同签订之日起5个工作日内向采购人提供符合本项目要求的相关设计施工图，经采购人确认后方可施工。（提供承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

（2）现场施工时间段要求：周一至周日：上午9:00至12:00 ；下午14：30-18:00（说明：仅限上述时间段允许进场施工，其余时间段禁止施工！）

（2）采购人不提供工人宿舍用地、食堂与生活设施。

（3）在实施过程中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用。

（4）实施人员需严格执行施工安全要求，所有进场人员均需要进行安全教育、保密教育及实施注意事项教育等，并形成记录。

（5）施工过程严格执行博物馆相关管理要求，禁止未经审批进行涉电、涉火等危险性作业。

（6）货物运输过程，严禁直接采用干硬脚轮的平板车进行转运，需提前做好地面防护，并采用专业TPE静音脚轮的转运车进行转运。

施工安全要求

（1）必须遵守国家安全生产法律法规和有关规程规范，成交供应商对项目施工安全负全责。

（2）成交供应商应设有专职安监人员，对项目施工过程中落实安全措施，预防事故发生。

（3）成交供应商应按采购人要求提供项目施工安全资料。

（4）成交供应商应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经采购人同意，成交供应商不得擅自使用与施工无关的采购人设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。

（5）成交供应商在施工过程中如需使用电、水源、通讯资源，应事先与采购人取得联系，经采购人批准后方可使用，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

（6）成交供应商在施工过程中应确保安全文明施工，做到人离场清。

（7）成交供应商必须接受采购人的监督、检查，对采购人提出的安全整改意见必须及时整改。

（8）成交供应商必须按照采购人对外来人员的管理要求，配合做好出入管理工作。

（9）成交供应商施工过程中，涉及到天花拆装作业时，必须配置专职安全员，并做好天花承重支护、防止物体打击、现场环境保护等防护措施，施工区域必须用水马或铁马进行围蔽，并设置安全警示指示牌和警示灯。涉及到登高作业时，施工人员必须穿防滑鞋、佩戴安全帽和安全绳。涉及到强电相关作业时，必须由获得采购方审批后且具有特种作业资质的技术人员，在采购方专人陪同下，方可进行强电相关施工作业。

（10）成交供应商应当在施工现场建立消防安全责任制度，配备必要的消防器材，涉及动火作业前需按博物馆要求进行申请。施工时，不得堵塞消防通道、遮挡消防设施。

（★根据以上施工安全要求，投标人应提供安全施工承诺书并加盖投标人公章，格式自拟）

质量要求

符合行业标准和博物馆相关质量要求。

本项目配套的材料、设备、施工应达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的建设标准、规范的要求及验收标准及有关规范为质量评定验收标准。

项目竣工验收由采购人组织进行，验收合格后双方签署验收合格证书，实施项目交付采购人使用。

验收要求

（1）项目系统设备安装调试完成并能正常运行使用，实现采购人相关场景效果需求，由成交供应商提交满足合同要求的全部项目资料，向采购人提交项目验收申请，经采购人确认后，由采购人7日内组织验收。

（2）验收内容：

按需求书要求完成服务调试安装，并通过采购人代表的检查确认；

所选用的材料必须符合施工要求，如采购人发现成交供应商所选用的材料不符合要求的，成交供应商须立即予以更换直至达到要求为止，否则采购人将不予验收、结算该项目款项；

（3）验收相关标准如下：

整体观感与成效标准

投影融合画面及信息发布终端布局规整，设备空间对位精准，投射光路无遮挡。多通道投影画面无缝融合，无明显亮暗缝、几何变形、色彩割裂、画面错位问题，整体光影场景连贯统一，空间沉浸式展示效果达标；各信息发布终端摆放 点位排布协调，屏幕外观整洁，与展厅文物展陈环境融为一体。

结构验收标准

投影吊装支架、固定固件空间定位稳固，承重性能满足设备长期运行要求，无松动、位移、形变、异响问题。设备支撑构件防尘防护到位，信号链路、供电线路布设规整，预留运维检修空间，满足长期安全运行与日常维护操作需求。

电气验收标准

强弱电链路布设规范，线路防护措施到位，接地、防雷设施符合规范要求。整套系统供电稳定可靠，漏电、过载保护装置灵敏有效，不存在电气安全隐患；所有投影设备、控制主机、信息发布终端启停正常，上电、断电逻辑稳定。

线路及配套辅材均采用阻燃型材料，线缆敷设、设备周边预留足够散热防火间距；设备区域防火隔离措施到位，不破坏展厅原有消防体系，不遮挡消防设施、疏散标识，满足文博场所消防安全管理要求。

画面显示验收标准

投影成像无光斑异常、闪烁、信号丢失等问题；多通道投影完成统一校色，亮度、色温、色彩一致性满足展陈标准，画面高清细腻、层次丰富，光影效果匹配红色历史沉浸式展陈要求。各信息发布终端屏幕无坏点、花屏，触控终端触摸响应灵敏，文字、图片展品信息显示清晰。

多系统联动验收标准

融合控制系统、信息发布系统运行稳定，信号传输无明显延迟、卡顿、丢帧。多通道投影画面同步播放、场景无缝切换，支持分区光影效果调节；信息发布终端可统一管控、素材远程推送更新，投影光影场景与展品信息展示终端协同配合，满足沉浸式展陈联动展示需求。

资料归档验收标准

点位布局图纸、系统参数配置文档、调试记录、运维操作手册等资料齐全完整、归档规范。项目整体效果、设备性能、系统联动功能全部达标，无安全隐患及功能缺陷，方可验收交付。

售后要求

成交供应商应具有专业的技术力量，有良好的专业技术服务能力及服务队伍，能为采购人提供优质的服务和技术支持，有能力不断扩展、开发新的业务，能对采购人提供及时周到的、长期的系统技术支持。

★服务响应：在项目服务期内，成交供应商应保证整体系统运行稳定，场馆开放期间，提供7*24小时响应服务，如遇突发情况，工作人员应保证2小时抵达现场修复。由此产生的各类费用，均由成交供应商自行承担，采购人不另行支付。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

★值守服务：在项目服务期内，博物馆重要陈展期间，成交供应商提供专业技术人员每天不少于8小时的驻场值守服务。（提供承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）

培训服务：在项目服务期内，成交供应商需提供免费培训服务，包括以下内容：

博物馆相关维护人员及系统管理人员每人不少于24学时，内容包括系统架构、设备安装基础、常规维护指南、应急处置措施、系统管理与维护等；

博物馆内部普通使用人员每人不少于8学时，内容包括系统操作指南、应急处置流程等；

博物馆外部临时使用人员每人不少于2学时，内容包括系统简单操作、使用注意事项等。

信息安全保护要求

（1）服务供应商应提交工作敏感信息安全保密方案，方案中应明确保密范围和级别、制定保密措施和要求、建立保密管理制度、制定监督考核机制、制定应急预案，方案经采购人审批确认后应严格遵照实施。

（2）服务供应商应签订保密协议，对其因身份、职务、职业或技术关系而知悉的采购人商业秘密和党政机关敏感信息应严格保守，保证不被披露或使用，包括意外或过失。包括桥架管线路由走向、设备安装位置、电气布线图等，避免泄露博物馆内部结构或安防布局。如出入博物馆所经过的监控设备点位、报警系统、门禁系统等敏感信息，涉及闭馆时间、夜间施工安排等可能暴露博物馆运营弱点的信息。
（3）服务供应商不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利而擅自保存、披露、使用采购人商业秘密和党政机关敏感信息；不得直接或间接地向无关人员泄露采购人的商业秘密和党政机关敏感信息；不得向不承担保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密和党政机关敏感信息。服务供应商在从事政府项目时，不得擅自记录、复制、拍摄、摘抄、收藏在工作中涉及的敏感信息，严禁将涉及政府项目的任何资料、数据透露或以其他方式提供给项目以外的其他方或服务供应商内部与该项目无关的任何人员。

（4）服务供应商对于工作期间知悉采购人的商业秘密和党政机关敏感信息（包括业务信息在内）或工作过程中接触到的政府机关文件（包括内部发文、各类通知及会议记录等）的内容，同样承担保密责任，严禁将政府机关内部会议、谈话内容泄露给无关人员；不得翻阅与工作无关的文件和资料。

（5）严禁泄露在工作中接触到的政府机关科技研究、发明、装备器材及其技术资料和政府工作信息。

（6）其他信息安全保护要求参照采购人有关管理制度。

评分表：

附表三 商务评分表

	序号
	评审项目
	评审细则
	分值

	1
	企业服务能力
	根据投标人的企业认证证书提供情况：

1、具有质量管理体系认证证书；

2、具有环境管理体系认证证书；

3、具有职业健康安全管理体系认证证书；

4、信息安全管理体系认证证书

5、电子与智能化工程专业承包二级证书；

6、设计施工维护能力评价等级三级或三级以上证书；
每提供1个得2分，最高得12分。

注：以上相关证明须提供有效期内的证书复印件（加盖公章），未提供不得分。因供应商成立时间不足3个月，导致未能取得相关认证证书的，对应提供认证合同复印件并加盖公章可得分。
	12

	2
	项目业绩
	提供2024年9月1日至投标截止之日止（以合同签订时间为准）承接过的同类项目业绩经验，每提供1个业绩得2分，本项最高得10分。

同类业绩指：已完工的投影或LED大屏项目相关业绩，同一业主续签不重复计分。

注：①提供项目合同关键页复印件（合同关键页包括：合同封面、服务内容页及双方签章页），②同一项目不同年份的合同只计一次分值，不重复计算业绩分数。同一业主在同一采购项目中续签的合同不重复计分。同一合同只计取一次分值。
	10

	3
	拟投入服务管理团队人员情况
	拟投入本项目的项目经理：

具有二级建造师证书（机电专业）；

具有系统集成项目管理工程师证书；

具有安全生产考核合格证B证或以上证书；

本项以上证书每提供1个得3分，最高得9分。
项目组其他成员：

具有登高作业证；

具有低压电工作业证；

具有安全生产考核合格证C证或以上证书；

本项以上证书每提供1个得3分，最高得9分。
注：（同一个人拥有多个证书不重复计分，须提供以上相关证书及社会保障部门出具的近3个月内任意一个月在供应商单位缴纳社保的有效凭证的复印件，如开标日上一个月的社保材料因社保部门暂时无法取得，可以往前顺延一个月；未按要求提供相关证明材料的不得分）
	18

	4
	投标报价
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	10

	合计
	50


备注：

比选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；

仅对已通过资格性评审和符合性评审的响应文件进行评分；评分小数点保留至0.01；

附表四 技术（服务）评分表

	序号
	评审项目
	评审细则
	分值

	1
	项目需求理解及方案深化设计
	根据供应商对采购需求理解是否深入、到位，针对广东省博物馆现状、项目需求是否熟悉，对关键需求及问题重难点分析是否精准等进行综合评审：

(1)能全面、深入地分析出项目服务背景和服务目标:精准地识别出项目服务重点和难点，并提供有效的应对措施与合理化建议，方案具体，全面，针对性强，可行性高，得20分；

(2) 能较全面、深入地分析出项目服务背景和服务目标:识别出大部分项目服务重点和难点，并提供较有效的应对措施与合理化建议，得12分；

(3) 分析项目服务背景和服务目标缺乏全面性和深入性；识别出少部分项目服务重点和难点，并提供的应对措施和合理化建议缺乏针对性、可操作性，得5分；

(4) 未提供或其他，得0分。
	20

	2
	实施方案
	根据项目概况、服务目标以及整体项目需求，从人员投入经验性、组织架构、管理体系、实施进度计划、保障措施等方面作出详细的施工组织方案。方案全面完整，科学严谨，技术路线合理可行，能够充分满足项目要求进行评审：

(1)供应商提供的方案全面完整，科学严谨，技术路线合理可行，能够充分满足项目要求，得20分；

(2) 供应商提供的方案较全面完整，科学严谨，技术路线较合理可行，能够满足项目要求，得12分；

(3) 供应商提供的方案基本完整，技术路线基本合理，不能充分满足项目要求，得5分；

(4) 未提供或其他，得0分。
	20

	4
	售后服务方案
	根据供应商对售后服务方案的服务内容、管理机制、培训方案、服务承诺等内容进行评审。

(1)供应商对售后服务的服务内容、管理机制、培训方案、服务承诺、服务承诺全面得10分；

(2)供应商对售后服务的服务内容、管理机制、培训方案、服务承诺、服务承诺较全面，得5分；

(3)供应商对售后服务的服务内容、管理机制、培训方案、服务承诺、服务承诺缺乏全面性、可行性，得1分；

(4）未提供或其他，得0分。
	10

	合计
	50


备注：

比选文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，供应商如未按要求提交的，该项评分为零分；

仅对已通过资格性评审和符合性评审的响应文件进行评分；评分小数点保留至0.01；

附件二：

承  诺  函

本单位提供给广东省博物馆关于《    项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。

                                    承诺人：

2026年   月   日

附件三：合同模板

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

投影融合及展览展示多媒体装置安装调试服务项目

合同书

甲    方： 广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

乙    方：                               

合同编号：                      

签约地点：广东广州
签订日期：2026年  月  日
    为了保障甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关法律、法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方友好协商，就乙方为甲方展览多媒体内容制作服务事宜，订立本合同，双方共同遵守。

一、项目内容

根据全部展项内容，完成多通道投影融合适配调试，实现多设备画面无缝拼接、色彩统一、同步联动，打造无割裂、高纵深的沉浸式光影展示效果，与各展厅文物展陈主题精准适配。

根据其他配套服务，实现全域信息发布系统标准化调试、联动适配，各尺寸信息终端稳定运行，精准展示文物信息、历史资料、展陈介绍，实现光影场景与文字信息双向配套。

完成全套控制系统、融合软件、硬件设备的建设与适配调试、参数校准，保障整套系统长期稳定、高清、流畅运行，无画面卡顿、色彩偏差、信号异常等问题。

配套提供7台43寸运存不低于8G且支持有线和无线WIFI的红外交互广告机；15台27寸支持有线和无线WIFI的广告屏；配件、高清线、网线、电源线、线管、线槽等全部安装辅材，并根据甲方要求完成所有设备的安装调试，平台开孔及加固。

配套完成LED大屏所需市电配电柜至LED大屏配电柜的主干电力电缆敷设（需满足对应展项屏的用电负荷30KW要求）、配电柜加固等内容，确保所有展项屏的电力供应。

项目实施完成后，提供常态化技术运维、应急保障、人员培训等服务。

二、甲方的权利与义务

1.为乙方提供必要的制作背景材料，并在项目进行过程对专业知识进行指导。

2.在收到乙方初步工作成果后5日内对视频进行检验并提出修改意见；在收到乙方最终工作成果后7日内完成验收工作。

3.保证按照本合同第六条所确定的原则，按时支付合同费用。

三、乙方权利与义务

按照甲方的要求，在乙方提交方案设计图待甲方确认后进场实施，3个自然日内完成。

1.承担实施过程中产生的设备租用、人员管理，确保工作进度。

2.乙方在实施过程中严格按甲方有关安全的规定，切实做好展品、人员的安全工作，避免存在安全隐患。

3.在实施过程中，对甲方提出的修改要求，乙方应尽力协助实现，并交甲方验收通过。若甲方提出的修改需求差异较大，乙方有权提出延期请求，并由双方协商需求变更所需的时间和费用。

4.在项目服务期内，乙方应保证整体系统运行稳定，场馆开放期间，提供7*24小时响应服务，如遇突发情况，工作人员应保证2小时抵达现场修复。由此产生的各类费用，均由乙方自行承担，甲方不另行支付。

5.在项目服务期内，博物馆重要陈展期间，乙方提供专业技术人员每天不少于8小时的驻场值守服务。

6.在项目服务期内，乙方需提供免费培训服务，包括以下内容：

博物馆相关维护人员及系统管理人员每人不少于24学时，内容包括系统架构、设备安装基础、常规维护指南、应急处置措施、系统管理与维护等；

博物馆内部普通使用人员每人不少于8学时，内容包括系统操作指南、应急处置流程等；

博物馆外部临时使用人员每人不少于2学时，内容包括系统简单操作、使用注意事项等。

四、服务期限

合同服务期限为从合同签订之日起至2027年2月27日，其中安装调试施工须在2026年10月11日前完成，剩余时间为维保期。

五、付款方式

合同总金额：￥       元（大写：          ）含税。

1.甲方与乙方签订合同后10个工作日内，甲方凭乙方提供的等额有效增值税普通发票在10个工作日内向乙方预付合同金额的50%作为首款：        （¥        元）；

2.项目总验全部通过之日起10个工作日内，甲方凭乙方提供等额有效增值税普通发票在10个工作日内，向乙方支付合同尾款；

3.因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

4.双方账号信息：

甲方信息：

纳税人名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

统一社会信用代码:12440000455859743C

税务登记地址：广州市天河区珠江东路2号

税务开户银行名称：中信银行广州天河支行

税务开户银行账号：7443200182600079811

乙方信息：

公司名称：

纳税人识别号：

公司地址：

银行账号：

开户银行：

六、知识产权归属

乙方提供的本项目所有使用到的软硬件设备、技术等，具有合法的所有权、使用权、许可权，并保证甲方使用有关项目成果等知识产权、专利权或商标权不会侵犯第三方的合法权利，否则由乙方自行承担一切的法律责任并赔偿甲方遭受的一切实际损失。

七、保密

双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.甲方：

（1）保密内容

甲方自乙方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密，未经乙方同意不得对外转让或泄露。

（2）涉密人员范围

直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。

（3）保密期限

本合同项下保密期限至本合同终止之日起满【三个月】止。

（4）泄密责任

因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。

2.乙方

（1）保密内容

乙方自甲方处获悉的涉及本合同的技术文件、资料、经营信息和商业秘密，本合同技术标的及应用方向，本技术的销售市场和方向，本合同涉及的文物信息、文物影像数据、文物音频数据、文物三维数据等，未经甲方同意不得对外转让或泄露。本合同履行完毕后乙方应删除所有在本合同履行过程中甲方提供的文物信息、文物影像数据、文物音频数据、文物三维数据等。

（2）涉密人员范围

直接或间接涉及本合同项下技术服务的有关人员。

（3）保密期限

本合同项下保密期限至本合同终止之日起满【三个月】止。

（4）泄密责任

因违反保密义务给对方造成的损失，由泄密一方承担赔偿责任。

八、违约责任与赔偿损失

1.甲方如违反本合同第六条约定，未及时付款给乙方，每逾期一天，甲方应按合同总金额的1‰日的标准向乙方支付逾期违约金，直至付款付清之日止。逾期超过15日的，乙方有权要求单方解除本合同，要求甲方按实结算已发生的费用，支付截至合同解除日的逾期违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方如违反本合同第五条约定的项目建设期限，未在规定的时间内完成该项目并提请验收的，应当按照合同总金额1‰日的标准向甲方支付逾期违约金，但违约金总额不应当超过合同总额的10%。

九、验收

1.乙方完成任务后，提交验收申请，经甲方经验合格后，签订验收报告。

2.验收成果内容：符合上述技术要求及项目内容
十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后5日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、解决争端

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，凡因本合同或与本合同有关产生争议的，均提请中国广州仲裁委员会，按申请仲裁时该会有效之仲裁规则进行仲裁，该裁决是终局的，对双方均有约束力。

十二、合同生效及其它

本合同由甲、乙双方授权代表签字，并加盖公章后合同生效。本合同一式 肆 份，甲方执贰 份，乙方执贰 份，具有同等法律效力。

	甲方（盖章）：

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
	乙方（盖章）：



	联系电话：
	联系电话：

	签约人：
	签约人： 

	签约日期：2026年  月  日
	签约日期：2026年  月  日


